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[bookmark: _GoBack]货物采购清单
	序号
	名称
	主要参数(要求)
	数量单位

	1
	路由器
	1、型号：TL-WDR5620千兆易展版
2、频段：双频
	3个

	2
	电源线
	1、插头类型：直插头
2、接口：品字接口
3、长度：≥1.5m
	6条

	3
	RJ-45接头（超五类）
	1、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供出厂合格证或检测报告等证明材料
	24盒（100个/盒）

	4
	超五类网线
	1、材质：铜芯
2、传输时延、时延偏离、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供出厂合格证或检测报告等证明材料
	6箱

	5
	RJ-45接头（六类）
	1、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供检测报告。
	4盒

	6
	六类网线
	1、材质：铜芯
2、传输时延、时延偏离、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供出厂合格证或检测报告等证明材料
	2箱

	7
	配线架
	1、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供出厂合格证或检测报告等证明材料
	8个

	8
	光纤跳线
	1、类型：单模
2、接口：SC接口
3、长度：≥3米
	60根

	9
	单模光纤
	1、规格：室内四芯
2、支持工作波长：≥1550nm
3、类型：非铠装
	400米

	10
	光电转换器
	1、规格：单芯
2、工作波长：≥1550nm
3、传输距离：≥3km
	4个

	11
	球形摄像头（含电源）
	1、像素：≥200万
2、编码支持：Smart265/264
3、报警接口：1路报警输入，1路报警输出
4、音频：1个内置麦克风
5、侦测功能：支持Smart侦测（10项事件检测，1项异常检测）
6、图像优化：支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态
	8个

	12
	视频监控主机
	1、接入路数：支持16路接入
2、录像支持：满接600万像素录像
3、功能：支持区域侦测、事件回放
4、品牌要求：需与球形摄像头同一品牌
	2台

	13
	16口交换机
	1、接口规格：16口千兆
2、外壳材质：钢制
3、供电：内置电源
	4个

	14
	9V电池
	1、规格：9V
	40个

	15
	视频转接头
	1、转换类型：HDMI转VGA
	5个

	16
	视频线
	1、长度：≥10m
2、接口：VGA接口
	2根

	17
	视频线
	1、长度：≥10m
2、接口：HDMI接口
	2根

	18
	USB扩展坞
	1、接口：USB3.0接口
2、转换输出：支持HDMI、VGA、DP接口
3、分辨率：HDMI≥4k60HZ、VGA≥1080p60hz、DP≥4k60HZ
	2个

	19
	示波器探头
	1、适配性：适配固伟500M示波器
2、类型：无源高阻探头
	2条

	20
	无线键鼠套装
	1、连接方式：USB+蓝牙
	12套

	21
	插排
	1、类型：三相
2、线长：≥3m
3、孔位：6个三相孔位
4、负载：≥2KW
	25个

	22
	螺丝刀
	1、材质：CR-V 铬钒钢
2、类型：十字
3、规格：6mm
	4个

	23
	尖嘴钳
	1、尺寸：8寸
2、材质：铬镍钢
	2个

	24
	U盘
	容量：≥256G
Type-C USB3.2 双接口
	9个

	25
	一体机电源适配器
	1、输入：19V-4.74A
	10个

	26
	一体机电源适配器
	1、输入：19V-5A
	10个

	27
	有线鼠标
	1、USB接口光电鼠标
	60个

	28
	分屏仪
	1、分屏规格：1分4
	8个

	29
	内存条
	1、规格：8G DDR3 1600MHz
2、适用：一体机
	1根

	30
	内存条
	1、规格：16G DDR4 2400MHz
2、适用：笔记本
	2根

	31
	硬盘
	1、规格：2.5寸 Sata接口
2、缓存：≥128MB
3、容量：≥2TB
	2个

	32
	纽扣电池
	1、型号：L1130
2、电压：1.5V
	30个

	33
	HDMI视频线
	1、版本：HDMI线2.0版
2、规格：4K数字高清线
3、长度：≥1.5m
	4条

	34
	五号电池
	1、1.5V
	100个

	35
	七号电池
	1、1.5V
	110个

	36
	手电钻
	1、规格：21V无刷棘轮电钻
2、扭矩：55N.M
	1个

	37
	笔记本电脑电池
	1、适用机型：DELL Inspiron 15-7572笔记本电脑
2、类型：原装
	2个

	38
	白板
	1、支架类型：H型支架
2、版面大小：≥150×90cm
	1个

	39
	硬盘数据线
	1、型号：SATA3.0
2、长度：0.5M
	2条



