附件1
[bookmark: _GoBack]货物清单和参数要求：
	序号
	名称
	主要参数(要求)
	数量单位

	1
	路由器
	1、 网口：4个千兆网口以上
2、 速率：无线速率1500M以上
3、 其他：外置天线
	3个

	2
	电源线
	1、插头：直插头
2、接口：品字接口
3、长度：1.5m以上
	6条

	3
	RJ-45接头（超五类）
	1、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供出厂合格证或检测报告等证明材料
	24盒（100个/盒）

	4
	超五类网线
	1、材质：铜芯
2、传输时延、时延偏离、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供出厂合格证或检测报告等证明材料，需与RJ-45接头（超五类）同一品牌
	6箱

	5
	RJ-45接头（六类）
	1、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供出厂合格证或检测报告等证明材料
	4盒

	6
	六类网线
	1、材质：铜芯
2、传输时延、时延偏离、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供出厂合格证或检测报告等证明材料，需与RJ-45接头（六类）同一品牌
	2箱

	7
	配线架
	1、阻抗与近端串扰需符合GB/T50312-2016标准，提供出厂合格证或检测报告等证明材料，需与超五类网线同一品牌
	8个

	8
	光纤跳线
	1、类型：单模
2、接口：SC接口
3、长度：≥3米
	60根

	9
	单模光纤
	1、规格：室内四芯
2、支持工作波长：≥1550nm
3、类型：非铠装
	400米

	10
	光电转换器
	1、规格：单芯
2、工作波长：≥1550nm
3、传输距离：≥3km
	4个

	11
	球形摄像头（含电源）
	1、像素：≥200万
2、编码支持：Smart265/264
3、报警接口：1路报警输入，1路报警输出
4、音频：1个内置麦克风
5、侦测功能：支持Smart侦测（10项事件检测，1项异常检测）
6、图像优化：支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态
	8个

	12
	视频监控主机
	1、接入路数：支持16路接入
2、录像支持：满接600万像素录像
3、功能：支持区域侦测、事件回放
4、品牌要求：需与球形摄像头同一品牌
	2台

	13
	16口交换机
	1、接口规格：16口千兆
2、外壳材质：钢制
3、供电：内置电源
4、需配置金属挂耳，满足机柜安装要求
	4个

	14
	9V电池
	1、规格：9V
	40个

	15
	视频转接头
	1、转换类型：HDMI转VGA
	5个

	16
	视频线
	1、长度：≥10m
2、接口：VGA接口
	2根

	17
	视频线
	1、长度：≥10m
2、接口：HDMI接口
	2根

	18
	USB扩展坞
	1、接口：USB3.0接口
2、转换输出：支持HDMI、VGA、DP接口
3、分辨率：HDMI≥4k60HZ、VGA≥1080p60hz、DP≥4k60HZ
	2个

	19
	示波器探头
	1、适配固伟500M示波器
2、在500MHz全带宽范围内，幅度响应在‌±3dB以内‌；‌衰减比‌：10:1；‌上升时间‌：0.7ns；‌输入阻抗‌：10MΩ；‌输入电容‌：约11.5pF；‌最大输入电压‌：300V CAT II
	2条

	20
	无线键鼠套装
	1、 连接方式：USB+支持蓝牙5.0/4.0+2.4G三模连接
2、供电方式：5号电池
	12套

	21
	插排
	1、 类型：三相
2、线长：≥3m
3、孔位：6个单相三孔
4、负载：≥2.5KW
5、 特性：阻燃，防过载
	25个

	22
	螺丝刀
	1、 材质：CR-V 铬钒钢
2、类型：十字
3、规格：6x150mm
	4个

	23
	尖嘴钳
	1、尺寸：8寸
2、材质：铬镍钢
	2个

	24
	U盘
	1、 容量：≥256G
2、 接口：Type-C USB3.2 双接口
3、 读速：≥1000Mb/s
	9个

	25
	一体机电源适配器
	1、 输入：19V-4.74A
2、 通过CCC认证，具有过流、过压保护，接触电阻低，适用叠云品牌设备
	10个

	26
	一体机电源适配器
	1、 输入：19V-5A
2、 通过CCC认证，具有过流、过压保护，接触电阻低，适用叠云品牌设备
	10个

	27
	有线鼠标
	1、USB接口光电鼠标
	60个

	28
	分屏仪
	1、 分屏规格：1分4
2、 供电：DC 5V/1A
3、 符合国家标准
	8个

	29
	内存条
	1、规格：8G DDR3 1600MHz
2、适用：笔记本
	1个

	30
	内存条
	1、规格：16G DDR4 2400MHz
2、适用：笔记本
	2个

	31
	硬盘
	1、规格：2.5寸 Sata接口
2、缓存：≥128MB
3、容量：≥2TB
	2个

	32
	纽扣电池
	1、型号：L1130
2、电压：1.5V
	10个

	33
	HDMI视频线
	1、 版本：HDMI 2.2版
2、规格：4K数字高清线
3、长度：≥1.5m
4、带宽：≥96Gbps
	4条

	34
	五号电池
	1、 电压：1.5V
2、 类型：碱性电池
3、 符合国标GB/T8897.2
4、 尺寸：五号
5、 容量：≥3300mAh
	100个

	35
	七号电池
	1、 电压：1.5V
2、 类型：碱性电池
3、 符合国标GB/T8897.2
4、 尺寸：七号
5、 容量：≥1300mAh
	110个

	36
	手电钻
	1、 规格：21V无刷棘轮电钻
2、 扭矩：≥55N.M
3、 带冲击功能
	1个

	37
	笔记本电脑电池
	1、 适用机型：DELL Inspiron 15-7572笔记本电脑
2、 额定容量≥42Wh
3、 额定电压11.4V
4、 兼容原厂电池型号WDX0R
	2个

	38
	白板
	1、 支架类型：H型支架，可翻转
2、 版面大小：150×90cm以上，带磁，双面可用
3、材质：金属烤漆
	1个

	39
	硬盘数据线
	1、型号：SATA3.0
2、长度：0.5M
	2条

	40
	纽扣电池
	1、 型号：CR2032
2、 电压：3V
	20个



